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ВСТУП

Актуальність теми. Проблема раціонального використання та

економії паливно-енергетичних ресурсів вирішується світовою спільнотою

одночасно за кількома напрямками. Найперспективніше з них пов'язане з

енергозбереженням в різних галузях економічної діяльності. Понад чверть

цього потенціалу зосереджена в житлово-комунальному господарстві, в

будівництві та промисловості - понад однієї третини. Резерви енерго- та

ресурсозбереження в експлуатованому фонді житлових, цивільних і

промислових будівель достатньо великі.

У нашій країні та за кордоном проводяться численні й інтенсивні

дослідження, спрямовані в основному на вишукування легких і

енергоекономічних огороджувальних конструкцій, як відрізняються малою

трудомісткістю зведення, довговічністю і ремонтопридатністю. Така пильна

увага провідних наукових, навчальних і проектних інститутів до

проектування ефективних огороджуючих конструкцій пояснюється, з одного

боку, тим важливим місцем, яке вони займають у структурі будівлі, а з

іншого боку - тією роллю, яку вони відіграють у вирішенні проблеми

економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).

Перераховане підтверджує актуальність досліджень по вирішенню

проблем енерго- та ресурсозбереження в будівництві, в першу чергу

пов'язане з розробкою і використанням прогресивних енергозберігаючих і

ресурсоекономних будівельних матеріалів і виробів. У багатьох випадках

розробка нових будівельних виробів і споруд вимагає залучення більш

досконалих технологій або адаптації вже існуючих технологічних процесів і

обладнання, освоєних в інших галузях промисловості, для застосування в

будівництві.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота пов’язана з виконанням завдань, визначених

зокрема: Указом Президента України від 28.02.2008 № 174/2008 “Про

невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-
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енергетичних ресурсів; розпорядженням Кабінету Міністрів України від

16.10.2008 № 1334-р «Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у

сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки»,

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про

програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання

енергоресурсів»,” Закону України “Про енергозбереження”; Енергетичної

стратегії України на період до 2030 р, що затверджена Кабінетом Міністрів

України 15.03.2006 р.; наукових досліджень кафедри комп’ютерних

технологій будівництва НАУ по держбюджетній темі №6/10.01.02 “Новітні

технології реконструкції промислових та цивільних будівель і споруд

аеропортів” (2009-2010 рр.);

Мета и задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення

раціональних типів конструкцій, які дадуть змогу мінімізувати теплові

втрати і створять комфортні умови мікроклімату в приміщеннях житлових

будинків та споруд у кліматичних умовах України.

У відповідності з поставленою метою необхідно було вирішити

наступні задачі:

- проаналізувати сучасний стан питання щодо енергозберігаючих

огороджувальні конструкції та технології ефективної теплоізоляції в

Україні і за кордоном;

- визначити нові напрямки енергозбереження в житлових будинках та

спорудах;

- дослідити теплотехнічні властивості зовнішніх огороджень, виготовлених

з використанням розроблених будівельних матеріалів, з метою

підвищення енергоефективності будівель;

- удосконалити 84|наявні конструктивні схеми утеплення та реалізувати їх у

нових раціональних типах огороджувальних конструкцій;

- впровадити у проектування утеплення огороджувальних конструкцій

житлових будинків і споруд.
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Об'єкт дослідження – енергозбереження в житлових будинках та

спорудах.

Предмет дослідженння – огороджувальні конструкції житлових

будинків і споруд.

Методи дослідження. Поставлені задачі вирішувалися методами

натурних, експериментальних і теоретичних досліджень, заснованими на

сучасних досягненнях в області теорії та практики створення нових

будівельних конструкцій підвищеної теплової ефективності, фізико-

математичного моделювання з використанням системного аналізу, що

забезпечують достовірність отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів:

1. Вперше створено раціональні типи конструкцій, які забезпечують

мінімізацію теплових втрат і формування комфортних умов мікроклімату в

приміщеннях житлових будинків та спорудах з використанням ефективного

теплоізоляційного матеріалу «ПЕРВОЛІН».

2. Вперше теоретично та експериментально обґрунтовано і доведено

енергоефективність огороджувальних конструкцій житлових будинків та

споруд з використанням «ПЕРВОЛІНУ».

3. Удосконалено конструктивні рішення утеплення фасадів.

4. Подальшого розвитку набули заходи щодо енергозбереження в

житлових будинках та спорудах із використанням сучасних теплоізоляційних

матеріалів та запропоновано математичний апарат обчислення оптимальної

товщини утеплювача.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості

використання в проектній практиці для підвищення теплової ефективності

будівель для зовнішніх енергоефективних огороджувальних конструкцій

житлових будинків і споруд, а також для споруджуваних і реконструйованих

будівель з метою підвищення їх енергоефективності.

Результати досліджень використані:
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- при розробці проекту реконструкції будівлі корпусу заводу «Атем» у

м.Києві сумісно з ТОВ « Проектне бюро «ІНТЕРСТАЛЬ»;

- при проектуванні складського приміщення в Київській області разом ТОВ

«Будівельна компанія «Зодчий»;

- при розробці робочого проекту промислової будівлі в м. Бровари ТОВ

«ТЕНДЕР»;

- у навчальному процесі, зокрема в навчальній програмі з дисципліни

«Будівельне матеріалознавство» Національного авіаційного університету

для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво».

- для виготовлення суміші водостійкого теплозвукоізоляційного матеріалу

(Патент на корисну модель № 48181, Україна від 10.03.2010 р.),

- при розробці проекту технологічного регламенту та технічних умов

промислового виробництва теплоізоляційного матеріалу з підвищеною

водостійкістю.

Особистий внесок здобувача. Теоретичні та експериментальні

дослідження, що ввійшли в дисертаційну роботу, виконані безпосередньо

автором, натурні дослідження - при активній участі і під керівництвом автора

спільно з викладачами кафедри комп’ютерних технологій будівництва

Національного авіаційного університету, дослідження фізико-технічніх,

теплофізичних властивостей місцевих будівельних матеріалів та виробів –

визначалися за участю автора в лабораторії Кострижівського КБМ, в ДП

«Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

будівельних матеріалів та виробів» (м. Київ) та в експериментально-

дослідний лабораторії Державного підприємства Науково-дослідний центр

“Базальтоволокнисті матеріали”.

Апробація результатів дисертації. Основні 5положення дисертаці .

доповідались на І Міжнародній науково-практичній конференції «Аеропорти

– вікно в майбутнє» ( Київ, НАУ, 2009), на ІХ Міжнародній науково-

технічній конференції “АВІА–2009” (Київ, НАУ, 2009), на ХІІ

Всеукраїнській науковій конференції «Екологічні проблеми регіонів
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України» (Одеса, ОДЕУ, 2010), на Всеукраїнському науково-практичному

семінарі «Екологічні проблеми України: шляхи вирішення» (Київ, ІЕЕіП,

2010), на ІІ Міжнародній науковій конференції «Архітектура та екологія.

Проблеми міського середовища» (Київ, НАУ, 2010), на Науково-

практичному форумі «Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні»

(Київ, ІЕЕіП, 2011), на Ш Міжнародній науково-практичній конференції

«Аеропорти – вікно в майбутнє» ( Київ, НАУ, 2012), на ХІІ Міжнародній

науково-технічній конференції “АВІА–2013” (Київ, НАУ, 2013).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано

автором самостійно й у співавторстві у 9 роботах, з них: 5 наукових працях,

у тому числі в 4 наукових статтях у спеціалізованих фахових виданнях, що

затверджені переліком ВАК України, 1 патенті України на корисну модель,

3 тезах.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу,

4 розділів, висновків, списку використаних джерел і 3 додатків. Загальний

обсяг дисертації становить 167 стор., у тому числі 37 рисунка, 23 таблиці.

Список використаних джерел становить 146 найменувань.__

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі викладені результати науково обґрунтованих

досліджень, спрямованих на вирішення актуальної задачі: підвищення

ефективності енергозберігаючих огороджувальних конструкцій житлових

будинків і споруд.

1. Проаналізовано сучасний стан питання щодо енергозберігаючих

огороджувальних конструкції та технології ефективної теплоізоляції в

Україні і за кордоном. В будівельних конструкціях широко застосовуються

теплоізоляційні матеріали, які відрізняються недостатньою довговічністю і

пожежобезпекою, а також низькою екологічністю. Необхідно більш точно

оцінювати рівень енергоефективності експлуатованих будівель і зовнішніх

огороджень з метою вибору раціональних варіантів підвищення їх теплового

захисту і проведення цілеспрямованих енергозберігаючих заходів.

Потребують подальшого вивчення процеси, що протікають в зовнішніх

огородженнях.

2. Визначено нові напрями енергозбереження в житлових будинках та

спорудах. Розроблено класифікацію основних напрямів економії паливно-

енергетичних ресурсів у житлових будинках. Однак перш ніж приступати до

вибору конструктивно-технологічного рішення додаткового утеплення

зовнішніх стін, необхідно визначитися з вибором внутрішнього або

зовнішнього розміщення теплоізоляційного матеріалу по відношенню до

утеплювальної стіни. Вибір теплоізоляційного матеріалу виконується на

основі аналізу переваг і недоліків.

3. Експериментально-теоретично досліджено теплоізоляційний

матеріал «ПЕРВОЛІН». Досліджено теплотехнічні властивості зовнішніх

огороджень, виготовлених з використанням розроблених будівельних

матеріалів з метою підвищення енергоефективності будівель. Розроблено

алгоритм обчислення товщини утеплювача. Виконання даного алгоритму дає

можливість здійснювати моделювання зовнішньої огороджувальної

конструкції з точки зору будівельної теплофізики, а також з точки зору

енергозбереження.

4. Удосконалено наявні конструктивні схеми утеплення та реалізовано їх

у нових раціональних типах огороджувальних конструкцій.

5. Впроваджено у проектування утеплення огороджувальних

конструкцій житлових будинків і споруд.
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