**Ямшинський Михайло Михайлович. Ливарні жаростійки сталі для виробів, що працюють в агресивних середовищах при температурах до 1250 градусів за Цельсієм : дис... канд. техн. наук: 05.16.04 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". - К., 2005**